mqtt: , invid: G-044324, msg\_id: cold2282a\_LTempAir\_Al\_HH, text: Высокая температура, context: , class: , level: 100, area: LOCAL, addr: cold2282a\_left\_status.TempAir\_Al\_HH, block: true, type: , bit: 2, invert\_bit: false

mqtt: , invid: G-044324, msg\_id: cold2282a\_LCold\_Status, text: Охлаждение, context: , class: , level: 100, area: LOCAL, addr: cold2282a\_left\_status.Cold\_Status, block: true, type: , bit: 4, invert\_bit: true

mqtt: , invid: G-044324, msg\_id: cold2282a\_LVentSK\_status, text: Вентилятор, context: , class: , level: 100, area: LOCAL, addr: cold2282a\_left\_status.VentSK\_status, block: true, type: , bit: 3, invert\_bit: false

mqtt: , invid: G-044324, msg\_id: cold2282a\_LDefrost\_status, text: Разморозка, context: , class: , level: 100, area: LOCAL, addr: cold2282a\_left\_status.Defrost\_status, block: false, type: , bit: 1, invert\_bit: false

mqtt: , invid: G-044324, msg\_id: cold2282a\_RTempAir\_Al\_HH, text: Высокая температура, context: , class: , level: 100, area: LOCAL, addr: cold2282a\_right\_status.TempAir\_Al\_HH, block: false, type: , bit: 5, invert\_bit: true

mqtt: , invid: G-044324, msg\_id: cold2282a\_RCold\_Status, text: Охлаждение, context: , class: , level: 100, area: LOCAL, addr: cold2282a\_right\_status.Cold\_Status, block: true, type: , bit: 4, invert\_bit: false

mqtt: , invid: G-044324, msg\_id: cold2282a\_RVentSK\_status, text: Вентилятор, context: , class: , level: 100, area: LOCAL, addr: cold2282a\_right\_status.VentSK\_status, block: true, type: , bit: 1, invert\_bit: true